KLASA: 406-03/23-01/15

URBROJ: 2181-1-277-23-1

 

**REPUBLIKA HRVATSKA**

Splitsko – dalmatinska županija

Osnovna škola SPINUT, Split

Teslina 12

21000 Split

Split, 21.04.2023. godine

 Na temelju Pravilnika o nabavi roba i usluga male vrijednosti ( jednostavne nabave) u Osnovnoj školi SPINUT Split, (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole SPINUT Split , donosi

**ODLUKU**

**o početku postupka i imenovanje stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za nabavu opreme za školsku kuhinju**

**I.**

Donosi se Odluka o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za nabavu opreme školske kuhinje.

Javni naručitelj jednostavne nabave je Osnovna škola SPINUT, Split , OIB: 36353355850.

Postupak jednostavne nabave provodi Stručno povjerenstvo.

Predmet nabave je nabava specificirane kuhinjske opreme:

* Parnokonvekcijska peć s odgovarajućim posudama
* Kruhoreznica
* Rezalica povrća
* Profesionalni zamrzivač
* Planetarna mješalica
* Postolje za konvektomata inox

Procijenjena vrijednost nabave iznosi **26.168,97 EUR/197.160,16 kn** u koji iznos nije uračunat PDV-e, i to

Prema opisu i specifikaciji:

PARNOKONVEKCIJSKA PEĆ S ODGOVARAJUĆIM POSUDAMA

Gastronorm Kapacitet 10 x 2/1GN ili 20 x 1/1GN

Učinak po danu 150−300 OBROKA

Materijal izrade INOX čelik aisi 304

Snaga 37,4 kW

Napon 400V

Dimenzija 1072 x 1042 x 1014 mm -Standardne izvedbe u dubinama posude 20mm , 10 kom (Gastronorm posude GN 1/1 dim: 530 x 325 mm

od nehrđajućeg čelika AISI 304) Standardne izvedbe u dubinama posude 40mm, 20kom (Gastronorm posude GN 1/1 dim: 530 x 325 mm

od nehrđajućeg čelika AISI 304) Standardne izvedbe u dubinama posude 65mm,10 kom (Gastronorm posude GN 1/1 dim: 530 x 325 mm od nehrđajućeg čelika AISI 304) Standardne izvedbe u dubinama posude 100mm ,5 kom (Gastronorm posude GN 1/1 dim: 530 x 325 mm od nehrđajućeg čelika AISI 304) Gastronorm posude GN 1/1 dim: 530 x 325 mm od nehrđajućeg čelika AISI 304,perforirane izvedbe u dubinama posude 40mm, 10 kom Gastronorm posude GN 1/1 dim: 530 x 325 mm od nehrđajućeg čelika AISI 304,perforirane izvedbe u dubinama posude 65mm, 10 kom

KRUHOREZNICA

Specifikacija

Poluautomatski rezač kruha

Dostupni razmaci mm - Raspon dostupnih noževa mm (7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20-21)

Maks. visina rezanja mm - Maks. rezanje mm 180

Max. dimenzije štruce mm - Dimenzije max. bol mm 420x300(\*)

Napon / kw 400V-3ph-50/60Hz-0,55Kw

Neto / bruto težina kg 98 / 108

Dimenzije pakiranja cm 77 X 86 X h98

REZALICA POVRĆA

Specifikacija

Varijabilna brzina 300 do 3700 o/min.

Isporučuje se sa zdjelom za rezanje od nehrđajućeg čelika od 4,5 l

Jedna Huper tuba za ručni unos dugačkog povrća

Šuko utikač

Učinak obrade povrća : 550 – kg/sat

Kapacitet posude : 4,5 litara

Priključni napon : 220 /1 /50 Hz

Električna snaga max.: 1,0 kW

Dimenzije: 252 x 485 x 505 mm

PROFESIONALNI ZAMRZIVAČ

TD-AF07MIDM-BT

• dimenzije 710 x 800 x 2030 mm

• neto zapremina 650 l

• temperatura hlađenja -18/-22°C

• vanjski i unutarnji plašt izrađen od inox lima AISI 304

• 3 žičane police GN standard podesive po visini

• izolacija bez CFC

• debljina izolacija 60 mm

• elektronski termostat

• automatski rad

• automatsko otapanje kondenzata

• dinamičko hlađenje

• zaobljeni kutovi prema HACCP standardu

• zamjenjiva guma na vratima

• podesive noge

• monoblok rashladna jedinica

• rad uređaja do temperature ambijenta +43°C

PLANITARNA MJEŠALICA

Električna

Specifikacija

Napon napajanja: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Maksimalna električna snaga: 1,5 kW

Ukupno vata: 1,5 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, Širina: 575 mm

Vanjske dimenzije, Dubina: 675 mm

Vanjske dimenzije, Visina: 1220 mm

Težina dostave: 117 kg

Pasta za hladnu vodu: 7 kg sa Spiral kukom

Bjelanjci: 32 s pjenjačom

Kapacitet:

Performanse (do): 7 kg sati

Kapacitet: 20 litara

POSTOLJE KONVEKTOMATA INOX

Specifikacija

Materijal izrade inox dimenzije ZA navedenu parnokonvekcijsku peć, vodilica za GN gornja i donja puna polica

Financijska sredstva za jednostavnu nabavu specificirane opreme, odobrena su od Osnivača Grad Split te planirana planu nabave OŠ Spinut za 2023. godinu.

**II.**

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno s Pravilnikom o nabavi roba i usluga male vrijednosti ( jednostavne nabave ) OŠ Spinut.

 Jednostavna nabava planirana je Planom nabave za 2023. godinu, evidencijski broj nabave je:

* Evidencijski broj nabave 010-2023

Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je optimalna ponuda, najniža cijena.

**III.**

 U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se:

1. Ivana Vugdelija, kuharica

2. Milenka Balić, kuharica

3. Sanja Čagalj, ravnateljica

**IV.**

Odgovorna osoba javnog naručitelja je ravnatelj Osnovne škole SPINUT, Split, Sanja Čagalj, prof.

 **V.**

Zadaća Povjerenstva je priprema i provedba postupka jednostavne nabave sukladno Pravilniku: izrada potrebne dokumentacije za nabavu, izrada i slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir, predlaganje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju te obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka.

 RAVNATELJICA ŠKOLE:

 Sanja Čagalj, prof.